[image: image1.emf]
Ваги електронні торгові
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НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
https://www.ics-market.com/downloads/

1. ПОРЯДОК РОБОТИ

1.1. Початок роботи

Підключити ваги до електричної мережі живлення, увімкнути перемикач ВКЛ/ВИКЛ. у положення ВКЛ. Після тестування (послідовна зміна цифр на дисплеї) ваги переходять в режим зважування. Працювати з вагами бажано починати не раніше, ніж через 10 хвилин після їх включення.

1.2. Підтримання нульових показів ненавантажених ваг
Ваги мають функцію автоматичного підтримання нульових показів при ненавантаженій платформі. Але якщо в ненавантаженому стані на дисплеї «МАСА» не відображаються нульові покази та не висвітлюється індикатор нуля, то необхідно натиснути кнопку 
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. При цьому на дисплеї «МАСА» повинні відобразитися нульові покази та світиться індикатор нуля.

Контроль за станом ненавантажених ваг проводиться як при першому включенні, так і в процесі зважування. Кнопкою 
[image: image2.emf] можна компенсувати відхилення від нульових показів у діапазоні до ± 2 % від Мах. Якщо відхилення більше за вказаний діапазон, то потрібно вимкнути та повторно увімкнути ваги, дочекавшись поки ваги ввійдуть у режим зважування, та після цього продовжити роботу.
УВАГА ! 

Кнопка 
[image: image3.emf] використовується лише для коригування нульових показів ненавантажених ваг і не повинна використовуватися для вибирання маси тари.

1.3. Зважування вантажу

Покласти на вагову платформу вантаж, що зважується. Якщо покази маси не стабілізувались на дисплеї миготить десяткова крапка. Крапка засвічується – зважування закінчено, на дисплеї «МАСА» відображається значення маси вантажу. 

У разі перевантаження ваг більше ніж на 9 d на дисплеї «МАСА» з’явиться повідомлення про перевантаження     «┌ ─ ─ ─ ─ ┐». У цьому випадку потрібно негайно розвантажити ваги, щоб не вивести з ладу датчик зважування.

1.4. Робота з тарою

При роботі з тарою необхідно встановити її на вагову платформу та після фіксації маси тари, натиснути кнопку 
[image: image4.emf]. При цьому на дисплеї «МАСА» буде відображатися нульове значення маси та засвітиться індикатор «ТАРА», що означає запис значення маси тари в пам’ять ваг. Покласти у тару вантаж – на дисплеї «МАСА» буде відображатися значення маси НЕТТО.

Після зняття тари на дисплеї буде відображатися значення маси тари зі знаком мінус.

Для видалення значення маси тари з пам’яті ваг, необхідно розвантажити ваги та натиснути кнопку 
[image: image5.emf]. При цьому індикатор тари погасне.

1.5. Розрахунок вартості товару

Кладуть на вагову платформу товар та вводять за допомогою клавіатури ціну. На дисплеї «ЦІНА» буде відображатися введена ціна, а на дисплеї «ВАРТІСТЬ» буде відображатися значення вартості покупки.

Після натискання кнопки « С » дисплеї «ЦІНА» та «ВАРТІСТЬ» погаснуть.

1.6. Підсумовування вартості декількох покупок.

Покласти на вагову платформу товар та ввести за допомогою клавіатури ціну. На дисплеї «ВАРТІСТЬ» буде відображатися значення вартості покупки. Натиснути кнопку « + » – на дисплеї «ЦІНА» буде відображатися «Add 1», а на дисплеї «ВАРТІСТЬ» буде відображатися значення вартості першої покупки. Знімають з вагової платформи першу покупку та повторити описану процедуру з другою покупкою – на дисплеї «ЦІНА» буде відображатися «Add 2», а на дисплеї «ВАРТІСТЬ» буде відображатися сумарне значення вартості обох покупок. Для продовження зважування наступних покупок потрібно повторювати описану процедуру. Для припинення підсумовування вартості декількох покупок потрібно, після того як на дисплеї «ЦІНА» буде відображатися «Add n», де n – кількість покупок, натиснути кнопку « С ». При цьому дисплеї «ЦІНА» та «ВАРТІСТЬ» погаснуть.

1.7. Робота у автономному режимі та контроль стану акумуляторної батареї

Ваги укомплектовані акумуляторною батареєю, що дає змогу працювати у автономному режимі.

Якщо на дисплеї «ВАРТІСТЬ» з’являється повідомлення «bat-L», то потрібно підключити ваги до електричної мережі живлення для заряджання акумуляторної батареї, при цьому можна продовжувати працювати з вагами. Якщо після повідомлення «bat-L» ваги не підключити до електричної мережі живлення, то через деякий час на дисплеї «ВАРТІСТЬ» з’являється повідомлення «Lo» та ваги автоматично вимикаються. Для того щоб продовжити працювати з вагами їх необхідно підключити до електричної мережі живлення.

1.8. Передача даних зовнішнім пристроям через RS-порт.

Для зв’язку із персональним комп’ютером (ПК) використовується кабель, який схематично зображений на рисунку 1.1.
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Рис. 1.1.

Для передачі даних використовується асинхронний послідовний інтерфейс на основі протоколу UART.

Параметри послідовного RS-порту:

–
швидкість передачі даних – 4800 бод;

–
кількість біт даних – 8;

–
кількість стартових біт – 1;

–
кількість стопових біт – 1;

–
контроль парності – доповнення до парності.

Перед кожною командою на ваги потрібно передати не менше двох нулів.

У протоколі передачі даних використовуються цифри:

0 – 00h;

1 – 01h;

……….

9 – 09h.

Список команд, що передаються до ваг, наведений у таблиці 8.1.

	Назва команди
	Код команди (двійковий)
	Інформація, що передається/приймається

	Тарування
	1 ( 00000001 )
	Відсутня

	Передача ціни у ваги
	2 ( 00000010 )
	(P1)(P2)(P3)(P4)(P5)(P6)

	Запит інформації від ваг
	3 ( 00000011 )
	(W1)(W2)(W3)(W4)(W5)(W6)

(P1)(P2)(P3)(P4)(P5)(P6)

(A1)(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)

	Натискання кнопки         « П »
	Відсутній
	(W1)(W2)(W3)(W4)(W5)(W6)

(P1)(P2)(P3)(P4)(P5)(P6)

(A1)(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)


Де:

P – ціна;

W – маса;

A – вартість;

P1, W1, A1 – молодші розряди.

Якщо маса менша або дорівнює нулю, ваги не передають ніякої інформації.

Якщо вага не стабільна, можлива передача лише команди 2.

1.9. Сервісний режим підвищеної точності

При повірці ваг, а також для потреб діагностики використовується сервісний режим підвищеної точності. Для входу у цей режим потрібно у вимкнутих вагах натиснути та утримувати кнопку 
[image: image6.emf] та увімкнути ваги. Продовжуючи утримувати натиснутою кнопку 
[image: image7.emf], дочекатися поки ваги пройдуть тестування та на дисплеї «ВАРТІСТЬ» з’явиться повідомлення «00000». При цьому дисплей «МАСА» буде погашеним, а на дисплеї «ЦІНА» буде відображатися «Pre - Н».

У сервісному режимі підвищеної точності на дисплеї «ВАРТІСТЬ» відображається значення маси з дискретністю відліку у 10 раз точніше ніж у режимі зважування, при цьому ваги не реагують на натискання будь-яких кнопок клавіатури окрім кнопки 
[image: image8.emf].

Для виходу з режиму підвищеної точності потрібно вимкнути ваги.

УВАГА! Сервісний режим підвищеної точності використовується тільки для сервісних потреб та не може використовуватись для зважування товарів.
1.10. Режим юстування

Для того, щоб увійти до режиму юстування потрібно у вимкнутих вагах натиснути та утримувати кнопки 
[image: image9.emf] і 
[image: image10.emf] та увімкнути ваги. Продовжуючи утримувати натиснутими кнопки 
[image: image11.emf] і 
[image: image12.emf], дочекатися поки ваги пройдуть тестування та на дисплеї «ВАРТІСТЬ» з’явиться повідомлення « _ _ _ _ _ _ ». Після цього потрібно 6 разів натиснути кнопку 
[image: image13.emf]. На дисплеї «ВАРТІСТЬ» буде відображатися                «0 0 0 0 0 0». Натиснути кнопку 
[image: image14.emf]. Ваги увійдуть у режим юстування. На дисплеї «ВАРТІСТЬ» буде відображатися «Н - - - ХХ», де ХХ – найбільша границя зважування (НГЗ). Кнопкою 
[image: image15.emf] вибрати необхідне значення – 6, 15 або 30 кг. Вибране значення підтвердити кнопкою 
[image: image16.emf]. На дисплеї «ВАРТІСТЬ» з’явиться «Н    0». Вагова платформа повинна бути ненавантаженою. Натиснути кнопку 
[image: image17.emf]. Після запису значення нульової маси до пам’яті ваг на дисплеї «ВАРТІСТЬ» з’явиться «Н   ХХ», де ХХ – вага, яку потрібно встановити на вагову платформу (6, 15 або 30 кг). Встановити на вагову платформу необхідну вагу та натискають кнопку 
[image: image18.emf]. Після запису значення максимальної маси до пам’яті ваги перейдуть до режиму зважування.

УВАГА! Кожен раз після проходження процедури юстування у вагах змінюється юстувальне число після чого ваги підлягають метрологічній повірці.

Якщо під час процедури юстування ваги вимкнути, то виконані зміни не збережуться у пам’яті ваг та юстувальне число залишиться таким як було раніше.

Для перегляду юстувального числа потрібно у ввімкнутих вагах (у режимі зважування) натиснути та утримувати близько 5 секунд кнопку 
[image: image19.emf]. На дисплеї «ВАРТІСТЬ» з’явиться 6-ти значне юстувальне число. Через 5 секунд ваги перейдуть до режиму зважування.

УВАГА! Після юстування ваги повинні бути повірені уповноваженою метрологічною службою.
2. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Перелік можливих несправностей та способи їх усунення наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

	Ознака несправності
	Причина 

несправності
	Спосіб 

усунення

	При включенні на дисплеї не висвітлюються символи та не відображається індикатор              «Живл.»
	Відсутня напруга в електричній мережі живлення та розряджена акумуляторна батарея
	Під’єднати ваги до електричної мережі живлення

	На дисплеї «МАСА» відображається повідомлення        « ─ ─ ─ ─ ─ »
	При включенні ваг навантаження на вантажоприймальну платформу перевищувало нульове більше ніж на ±10 % від Мах
	Розвантажити ваги та повторно включити

	На дисплеї «МАСА» відображається повідомлення        «┌ ─  ─ ─ ┐»
	Ваги перевантажені
	Зняти з платформи зайвий вантаж.



	На дисплеї «МАСА» відображається повідомлення        «└ ─ ─ ─ ┘»
	Сторонні об'єкти перешкоджають вільному переміщенню вантажоприймальної платформи
	Усунути перешкоду вільному пересуванню вантажоприймальної платформи

	На дисплеї «ВАРТІСТЬ» відображається повідомлення        «┌ ─  ─ ─ ┐»
	Значення вартості перевищує 6 розрядів
	Натиснути клавішу «С»


Якщо не вдалося усунути несправність самостійно необхідно звернутися в уповноважений сервісний центр за консультацією спеціаліста.
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